Приложение к спецификации

**тЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**1. Общая информация об объекте закупки**

1.1. Наименование объекта закупки: Поставка автогидроподъемника.

1.2. Количество товара: 1 штука

1.3. Место поставки товара: 614000, г. Пермь, ул. Мартовская (площадка питомника растений, 59:01:0000000:91384 (участок 91384/1)

1.4. Дата начала поставки: 26.09.2023 г.

1.5. Дата окончания поставки: не позднее 28.09.2023 г.

1.5. Информация о показателях, требованиях к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным и иным характеристикам товара указана в приложении № 1 к Техническому заданию.

**2. Требования к качеству и безопасности товара**

2.1. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, серийно выпускаемым и соответствовать запрашиваемым техническим характеристикам.

2.2. Качество товара должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

2.3. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, вмятин, царапин.

2.4. Поставщик должен поставить товар, который не подвергался ранее ремонту (модернизации и восстановлению).

2.5. Не допускается поставка товара, который использовался в качестве выставочного образца.

2.6. Поставляемый товар должен быть свободен от прав третьих лиц, не заложен, не состоит под арестом, не состоял на учете в органах ГИБДД МВД России.

2.7. Поставляемый товар, должен пройти предпродажное сервисное обслуживание   
в соответствии с перечнем работ по предпродажной подготовке, указанным   
в эксплуатационной документации.

2.8. Поставщик должен поставить товар, который укомплектован инструментами и соответствующими принадлежностями и документацией согласно описи завода-изготовителя.

2.9. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ 33649-2015 "Подъемники с рабочими платформами. Классификация", ГОСТ 34443-2018 "Мобильные подъемники с рабочими платформами. Расчеты конструкции, требования безопасности и методы испытаний (с Поправкой), ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5)", ГОСТ 33651-2015 "Подъемники строительные грузопассажирские. Общие технические условия", ГОСТ 31544-2012 "Межгосударственный стандарт. Машины для городского коммунального хозяйства и содержания дорог. Специальные требования безопасности".

**3. Требование к документации на товар**

3.1. Документация на товар должна соответствовать следующим требованиям:

3.1.1. должна быть написана на русском языке или иметь русский перевод;

3.1.2. должна включать инструкции по эксплуатации, технике безопасности, другую документацию, поставляемые фирмой-производителем, в том числе паспорта, сведения   
о гарантийных обязательствах и информацию о наличии сервисных центров, адресах   
и способах связи с ними, поставка документации в виде копий не допускается;

3.2. Поставщик предоставляет Заказчику вместе с товаром:

3.2.1. два комплекта ключей зажигания;

3.2.2. паспорт транспортного средства или выписку из электронного паспорта транспортного средства;

3.2.3. инструкцию по эксплуатации автомобиля на русском языке;

3.2.4. сервисную книжку с гарантийным талоном, с отметкой о проведении предпродажной подготовки.

3.2.5. паспорт автомобильного подъемника;

3.2.6. руководство по эксплуатации автомобильного подъемника на русском языке;

3.2.7. Эксплуатационную документацию с информацией о предусмотренных ТО;

3.2.8. Сертификаты соответствия поставляемого товара и установленного на товар оборудования требованиям Решения Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (вместе с "ТР ТС 010/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования")

**4. Требования к гарантии и году выпуска**

4.1. Год выпуска автогидроподъемника не ранее 2023 года.

4.2. Гарантийный срок на грузовое шасси, включая все комплектующие детали равен сроку, установленному производителем, но не менее 24 месяцев или 100 000,00 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента подписания сторонами документа о приемке товара.

4.3 Гарантийный срок на автогидроподъемник (АГП), включая все комплектующие детали равен сроку, установленному производителем, но не менее 12 месяцев или 1000,0 м/ч наработки (в зависимости от того, что наступит ранее) с момента подписания сторонами документа о приемке товара.

Приложение 1 к Техническому заданию

ИНФОРМАЦИЯ  
о показателях, требованиях к техническим, функциональным (потребительским свойствам), качественным и иным характеристикам товара

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги по СПГЗ | Наименование товара, работы, услуги по КТРУ, код позиции по КТРУ (ОКПД-2) | Характеристики (показатели) товара, работы, услуги | | | | Обоснование необходимости использования дополнительных показателей/ характеристик |
| № | Характеристика КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики с указанием единицы измерения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Автогидроподъемник, максимальная рабочая высота подъема от 20м | Автогидроподьемник  29.10.59.270-00000005 | 1 | Да | Колесная формула | 4х4 | - |
| 2 | Да | Максимальная рабочая высота подъема | ≥ 20 Метр | - |
| 3 | Да | Наличие электроизоляции подъемника | Электроизолирован-ный | - |
| 4 | Да | Тип автоподъемника | С телескопической стрелой | - |
| 5 | Да | Тип двигателя | Дизельный | - |
| 6 | Нет | Рабочий вылет стрелы | ≥ 12 Метр | В связи с большим рабочим радиусом, уменьшением количества маневров, увеличением производительности за счет возможности работать с одной исходной позиции; |
| 7 | Нет | Поворотная люлька | Наличие | Для обеспечения легкого доступа к веткам при работе по обрезке деревьев |
| 8 | Нет | Грузоподъемность люльки | ≥ 0,3 Тонна; ^метрическая тонна (1000 кг) | Для работы в люльке не менее 2-х человек и плюс рабочий инструмент |
| 9 | Нет | Габаритные размеры, длина | ≤ 8300 миллиметр | Для работы в ограниченном простанстве (Питомник) |
| 10 | Нет | Габаритные размеры, ширина | ≤ 2650 миллиметр | Для работы в ограниченном простанстве (Питомник) |
| 11 | Нет | Габаритные размеры, высота | ≤ 3700 миллиметр | Для работы в ограниченном простанстве (Питомник) |
| 12 | Нет | Автомобильный охранный комплекс с возможностью мониторинга перемещения автотранспорта через WEB – интерфейс. | Наличие | Ввиду отсутствия ведомственной базы и гаража, для снижения риска неправомерного использования, а также взлома и угона автомобиля. |
| 13 | Нет | Ковры напольные в салон | Наличие | Для обеспечения сохранности текстильного напольного покрытия, ввиду перевозки сотрудников в загрязненной спецобуви |
| 14 | Нет | Чехлы сидений | Наличие | Для обеспечения сохранности и целостности заводской обивки сидений ввиду использования автомобиля для перевозки сотрудников в загрязненной спецодежде и спецобуви |
| 15 | Нет | Набор автомобилиста (аптечка, знак аварийной остановки, буксировочный трос, ключ колёсный, огнетушитель, светоотражающий жилет) | Наличие | Для выполнения требований правил дорожного движения п. 7.7 |