# Приложение № 1

# к проекту государственного контракта

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку снегохоболотохода для обеспечения нужд ФКУ «Приволжский АПСЦ**»**

**1. Общая информация**

1.1. Код позиции КТРУ: 29.10.52.190-00000003.

1.2. Наименование товара: Внедорожное транспортное средство (вездеход, снегоболотоход).

1.3. Единицы измерения (количество товара по ОКЕИ): 1 Штука.

1.4. Дата включения позиции в каталог: 18.05.2019.

1.5. Дата начала обязательного применения: 09.02.2024.

1.6. Дата окончания применения позиции каталога: Бессрочно.

**2. Справочная информация**

2.1. Код по ОКПД2: 29.10.52.190 - Средства транспортные самоходные аналогичные.

2.2. Соответствие требованиям ГОСТ 34065-2017, ТР ТС 010/2011.

**3. Характеристики товара**

3.1. Количество посадочных мест: ≥ 2 и ≤ 5 Человек.

3.2. Объем двигателя: ≥ 600 и < 700 Кубический сантиметр.

3.3. Тип двигателя: Бензиновый.

3.4. Тип движителя: Колесный.

3.5. Тип средства: Сухопутное.

*\*В целях оценки и принятия решения о допуске к участию в электронном аукционе участников закупки, а также соответствия товара требованиям Заказчика, на основании п. 5 Правил использования КТРУ, Заказчиком принято решение указать дополнительные потребительские свойства, в том числе качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145.*

3.6.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **ЗНАЧЕНИЕ** |
| **ОБЩИЕ ДАННЫЕ** | | |
| 1. | Тип транспортного средства | Снегоболотоход РМ 650-2 или эквивалент |
| 2. | Вид | Утилитарный |
| 3. | Состояние | Новый |
| **ДВИГАТЕЛЬ** | | |
| 4. | Тип двигателя | одноцилиндровый, четырехтактный,  4 клапана |
| 5. | Максимальная мощность двигателя, приведенная к стандартным атмосферным условиям по ГОСТ 14846-81 | Не менее 42,5 л.с. |
| 6. | Максимальная скорость движения на прямолинейном горизонтальном участке | Не менее 80 км/ч |
| 7. | Сцепление | Центробежное, мокрого типа |
| 8. | Трансмиссия | Вариатор.  Передачи: передняя с высоким и низким диапазоном, нейтральная, задняя (2WD/4WD/LOCK) |
| 9. | Объём топливного бака | Не менее 24 л. |
| 10. | Аккумулятор | 12В 20Ач |
| 11. | Воздушный фильтр | Сменный элемент мокрого типа |
| **ПОДВЕСКА** | | |
| 12. | Передняя подвеска | На двойных А-образных рычагах с ходом колеса 170 мм, 5 регулируемых позиций |
| 13. | Ход передней подвески | На двойных А-образных рычагах с ходом колеса 195 мм, 5 регулируемых позиций |
| 14. | Передние шины | 26 х 8 – 14 6PR |
| 15. | Задние шины | 26 х 10 – 14 6PR |
| 16. | Индекс нагрузки шин | 52 |
| 17. | Нагрузочная способность шин | 200 кг. |
| 18. | Индекс скорости шин | L |
| 19. | Максимальная скорость шин | 120 км/ч. |
| 20. | Передние тормоза | Двойные гидравлические.  Диски диаметром 220 мм |
| 21. | Задние тормоза | Дисковый, трансмиссионный, гидравлический. Диск диаметром 200 мм. |
| **МАССА** | | |
| 22. | Сухая масса | Не более 410 кг. |
| 23. | Снаряжённая масса | Не более 435 кг. |
| 24. | Полная масса с водителем, пассажиром и багажом, не более | Не более 705 кг. |
| 25. | Минимальный дорожный просвет | Не менее 290 мм. |
| 26. | Допускаемая полная масса буксируемого прицепа | Не более 400 кг. |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | | |
| 27. | Интерьер | Передний металлический бампер |
| Передний кофр. |
| Задний кофр |
| Лебедка электрическая с металлическим тросом |
| Комплект защиты днища спроектированная для конкретной модели снегоболтохода |
| Канистры 5 л.–2шт. с кронштейнами для крепления. |
| Чехол транспортировочный |
| Светодиодная оптика на переднем бампере |
| Фаркоп |
| Литые диски |
| Расширители арок |
| Зеркала заднего вида |
| Грузовая платформа |
| **ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ** | | |
| 28. | ПСМ (паспорт самоходной машины).  Сервисная книжка, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации (паспорт изделия), гарантийный талон. | |
| **ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ** | | |
| 29. | Гарантийный срок обслуживания снегохода должен быть не менее 5 лет со дня подписания акта приема-передачи снегохода. | |

**4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества**

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

4.2. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

4.3. На товаре не должно быть механических повреждений.

4.4. Поставляемый товар должен отвечать требованиям качества и безопасности в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

4.5. При обнаружении несоответствия товара условиям государственного контракта, товар подлежит замене в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика. Уведомление направляется Поставщику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента составления акта (заключения) о выявленных недостатках. Если невозможно произвести замену поставленного товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется вернуть Заказчику ранее перечисленные денежные средства.

4.6. В течение гарантийного срока при обнаружении брака, неисправности, скрытых недостатков вовремя его эксплуатации (не по вине Заказчика) Поставщик осуществляет замену поставляемого товара на товар надлежащего качества. При причинении вреда имуществу Заказчика вследствие конструктивных, производственных или иных недостатков поставляемого товара Поставщик возмещает все убытки, понесенные Заказчиком.

**5. Требования к поставке Товара**

5.1. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами и (или) за свой счет.

5.2. При поставке Товара Поставщик передает одновременно Заказчику необходимые документы на Товар в соответствии с законодательством Российской Федерации (ПСМ, Акт приема-передачи ТС в трех экземплярах, инструкция по эксплуатации (паспорт изделия), гарантийный талон).

5.3. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта по адресу: 443901, Самарская обл., г. Самара, п. Береза, территория аэропорт Самара, дом 31, с понедельника по четверг с 08:30 до 16:00, в пятницу с 08:30 до 14:30 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

5.4. ФКУ «Приволжский АПСЦ» расположено на закрытой территории аэропорта АО «Международный аэропорт «Курумоч», пропускной режим осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», приказом Минтранса России от 28.11.2005 № 142 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Требования авиационной безопасности к аэропортам» (для прохода на территорию: наличие паспорта РФ, для проезда на территорию: наличие паспорта РФ, водительское удостоверение, документ на транспортное средство).

**Техническое задание составил:**

Заместитель начальника отдела ОД РПСБ С.В. Клинов